***Общество с ограниченной ответственностью***

**«ОМСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»**

Юридический адрес: 644013, г. Омск, ул. Завертяева 32 пом.16

Фактический адрес: 644013 г. Омск, ул. Завертяева, 32 пом.16

ИНН/КПП 5501164665/550301001 ОГРН 1165543052234ОКПО 23789562 ОКТМО 52701000001

р/с 40702810545000005117 в Омском отделении СБ России № 8634 к/с 30101810900000000673 БИК 045209673

Тел. 8(3812) 601-311, факс 601-500

|  |
| --- |
|  |

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ

Приглашаем к сотрудничеству и предлагаем Вашему вниманию усовершенствованный продукт, соответствующий ГОСТу 530-2012, кирпич керамический полнотелый поризованный рядовой плотностью 1,45÷1,55 т/м3 (в составе: опилка 12%, уголь-13%, керамзит -3%, глина -72%)

Выпускаемая предприятием продукция сертифицирована ОС «Омскстройсертификация» г.Омска

Результаты испытаний кирпича:

Морозостойкость - F50

Водопоглощение - 14,2%

Предел прочности при сжатии и изгибе соответствует М100, М125, М150

СанПИН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)

Кирпич керамический Sum A эфф - 140 (допускается по радиационным показателям к применению без ограничений)

Испытательным центром «Строительных материалов, конструкций и веществ» ООО «СИБАКАДЕМСЕРТИФИКАЦИЯ» г. Новосибирск проведены исследования выпускаемой нашим предприятием продукции - кирпич керамический полнотелый поризованный рядовой плотностью 1,45÷1,55 т/м3 (в составе: опилка 12%, уголь-13%, керамзит -3%, глина -72%) в соответствии ГОСТ 530-2012 п.7.14 **на теплопроводность.**

Результаты расчетов на основании лабораторных исследований

кирпича керамического полнотелого поризованного плотностью 1,5÷1,55кг/дм3

(в составе: опилка 12%, уголь-13%, керамзит -3%, глина -72%)

в сухом состоянии 0,268 Вт/м 0С

при условии эксплуатации А (влажность равна 1%) 0,285 Вт/м 0С

при условии эксплуатации Б (влажность равна 2%) 0,3 Вт/м 0С

Обращаем Ваше внимание, **при влажности 5,1% теплопроводность 0,355 Вт/м 0С,**

**наша продукция остается в категории эффективного кирпича.**

**В доме, построенном из нашего кирпича изготовленного в стиле вековых традиций, тепло, уютно, экологически безопасно.**

С Уважением к Вам и вашему бизнесу,

Директор ООО «Омскстройматериалы» Д.Г.Садвакасов

Заместитель директора по производству

Якимушкин В.А. тел. 8-913-962-4688